**附件2**

**血气分析仪技术参数**

**一、检测项目：**

  **PH pCO2 pO2 Hct Na+ K+ Ca++  Glu Lac**

**二、**一次检测即可出上述九项实测值，无需另加试剂片或模块。

**三、计算参数：**Ca++(7.4)、HCO3\_、HCO3std、TCO2、BEecf、BE(B)、SO2c、THbc、O2ct、O2cap、A-aDO2、pAO2、paO2/pAO2、RI、CaO2、CvO2、CcO2、a-vDO2、Qsp/Qt、Qsp/Qt【est】、P50；

**四、样本类型:** （ 动脉血\ 静脉血\末梢血）

**五、标本量:** 小于等于150ul.

**六 、**一体化抛弃型分析试剂包（包含电极,管路,进样针,试剂及定标等在试剂包内）。

**七、操作界面:** 彩色中文触摸屏界面。

**八、测量范围：**

**九、**智能连续、实时室内质控（IQM）；主动纠错；并自动生成质控图,无需另购外部质控品。

**十、** 自动单、双点定标。

**十一、** 75人份/包-600人份/包多规格试剂包，适应大小不同医院的需求。

**十二、**主机无管路及进样针，电极卡，最大限度减少堵孔等仪器故障，及保证生物安全。

**十三、**可进行大气压修正。

**十四、**出报告时间：85秒。

**十五、**电源90-264V 50-60HZ，有断电保护功能。

**十六、**无需附加设备，能与医院的LIS和HIS连接.

**十七、商务要求：**

1、设备质保期≥5年。

2、设备连接LIS和HIS接口费用由中标供应商承担。

3、投标设备需与医院现用试剂匹配（沃芬血气测定试剂盒）。

**十八、评分标准**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评分因素** | **权值(分)** | **评分标准** |
| 1 | 报价 | 60  | 所有报价的最低报价确认价为基准价，报价得分＝（基准价/确认价）×价格权值。 |
| 2 | 技术参数指标质量 | 35 | 能完全响应采购需求的得满分，每有一项负偏离扣5分，不能满足的不得分。（涉及有配套试剂或耗材的必须在四川省药械集中采购及医药价格监管平台挂网产品，否则一票否决） |
| 3 | 售后服务 | 5 | 所有售后服务质保期最长的为基准数，最终得分=（各公司报的质保期数/基准数）×权值 |
| 总 分 | 100 |  |