**一、项目概况**

本项目为大邑县人民医院拟选择一家供应商为我单位提供消防整改的项目。本项目共一个包，合格的供应商应对包内的全部采购内容作出全部响应。

**二、项目采购清单及其他商务要求：**

（一）采购内容

1、采购清单

|  |
| --- |
|  **强 电 井 悬 挂 式 超 细 干 粉 安 装** |
| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 悬挂式干粉灭火装置 | 1：公称压力：1.6MPa2：启动电压：DC24V3：启动电流：0.5A-1.5A4：信号反馈端：常开反馈5：灭火剂：ABC超细干粉6：灭火类别：A、B7：使用温度范围:零下10℃~+50℃★8：喷射时间:8~8.5s★9：喷射剩余率：1%~1.30%★10：灭火剂充装偏差：3%~3.39% | 套 | 30 |  |
| 七 氟 丙 烷 药 剂 冲 装 |
| 2 | 七氟丙烷药剂 | ★1：纯度：≥99.6%；2：酸度：≤1×10-4%；3:水分：≤10×10-4%；4:蒸发残渣：≤0.02%；5:无混浊和沉淀物；无毒。 | 公斤 | 160 |  |
| 3 | 七氟丙烷装置 | 装置检测 | 个 | 2 |  |
| 水 泵 房 增 加 液 位 显 示 器 |
| 4 | 铁 管 | SC20 | 根 | 30 |  |
| 5 | 双绞线 | ZR-RVS2\*1.5 | 圈 | 2 |  |
| 6 | 终端箱 | 20\*30 | 个 | 1 |  |
| 7 | 液位显示器控制箱 |  | 套 | 1 |  |

★（二）质量要求：

1. 产品必须符合或优于国家(行业)标准、地方标准或者其他标准、规范要求。
2. 供货产品及配件须为原厂全新的正品并附含原厂商的相关服务，供应商须承诺中标公示后五个工作日内向采购人提供原厂供货证明和售后服务承诺书。
3. 交货验收时每台货物上均应有产品质量检验合格标志，且须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告。
4. 货物制造质量出现问题，供应商应负责三包，费用由供应商负担。

（三）商务要求：

**★**1、送货时间：合同签订后15个日历天内；安装完成时间：采购人下达开工令后3个日历天内。

2、送货地点：采购人指定地点。

3、付款方式：

本项目无预付款，设备安装调试完毕，验收合格并交付使用后7个工作日内支付合同金额100%。

1. 售后服务：

（1）采购人若在使用过程中发现成交供应商提供产品与采购要求不符，存在虚假应标，成交供应商须接受退货退款。

（2）成交供应商在接到采购人维修要求后半小时内做出响应，2小时内派维修人员到达用户现场进行维修服务。

5、履约验收：

（1）验收标准：按国家有关规定以及采购文件的质量要求和技术指标、成交供应商的响应文件声明及承诺与本合同约定标准进行验收；采购人与成交供应商双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购人在采购文件及响应文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

（2）其他未尽事宜参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205 号)的要求进行验收。

**重要提示：以上所有标注“★”的内容为本次采购实质性要求，为必须满足项，由供应商在响应文件中提供承诺，否则为无效响应。**

##

## 3. 综合评分

### 3.1 本次综合评分的因素是：价格、货物、商务、技术等。

### 3.2综合评分明细表

3.2.1综合评分明细表的制定以科学合理、降低评委会自由裁量权为原则。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评分****因素** | **分值** | **评分标准** | **备注** |
| 1 | 报价（30%） | 30分 | 报价评标基准价:当有效投标人等于或多于五家时,则去掉-个最高值和一个最低值后，所有报价的算术平均值作为报价评标基准价；若小于五家时,所有报价的算术平均值作为报价评标基准价。价格分计算方法:投标人报价与评标基准价相比,每增加1%扣0.5分,每减少1%扣0.3分。（注：不足1%按照比例带入计算，四舍五入分值）最多扣10分。 |  |
| 2 | 技术参数（20%） | 20分 | 1、供应商针对招标文件“（一）采购内容中对应的技术参数、性能指标”，完全满足招标文件要求的得14分，有一项负偏离的，扣1分，扣完为止。2：供应商针对技术参数+★符号提供检验报告，每满足一点得1.5分，满分6分。 |  |
| 3 | 项目实施方案（10%） | 10分 | 根据供应商提供的项目实施方案进行评审，包括但不限于：1. 施工准备；
2. 质量要求；
3. 重点难点工序的技术方案；
4. 重点以及关键部位的工作措施；
5. 项目进度计划。

以上内容完整且符合本项目实际的得 10分；缺少一项扣2分，内容有缺陷或者内容不完善的，每有一处扣1分，直至本项分值扣完为止。 |  |
| 4 | 安全保证措施（8%） | 8分 | 供应商根据项目的情况提供的安全保证措施进行评审，包括但不限于：1. 安全管理目标；
2. 安全教育；
3. 培训计划；
4. 应急方案；

以上内容完整且符合本项目实际的得 8分；缺少一项扣2分，内容有缺陷或者内容不完善的，每有一处扣1分，直至本项分值扣完为止。 |  |
| 5 | 工期保障措施 （8%） | 8分 | 供应商根据项目的情况提供的工期保障措施进行评审，包括但不限于：1. 劳动力配备；
2. 原材料配送计划和相关机具配备；
3. 成品保护；
4. 总进度计划和赶工措施；

以上内容完整且符合本项目实际的得 8 分，每缺少一项内容或有一项内容不全面的扣 2 分，每有一处不全面扣 1 分，扣完为止。 |  |
| 6 | 综合实力（14%） | 14分 | 1、提供投标人或投标制造商具有ISO9001、ISO45001、ISO14001体系认证证书的，每提供1个得2分，本项最高得6分。（提供证书复印件加盖供应商鲜章）2：提供投标人公司人员具有一级注册消防工程师的得2分，具有建（构）筑物消防员资格的得1分。（需提供本单位社保证明材料）2、提供投标制造商具有全国消防产品认证质量稳定合格企业证书复印件的得2分；具有国家高新技术企业证书复印件的得2分；具有省级消防协会会员单位认证复印件的得1分。注：提供证书复印件并加盖供应商鲜章。 |  |
| 7 | 售后服务能力（10%） | 10分 | 1. 根据供应商提供的售后服务质量保证、售后服务的要求、技术支持、故障响应时间、服务人员的配备、应急预案等方面提供详细的售后服务方案，完整提供上述方案内容且符合项目需求的得6分，每有一项未提供扣1分，或提供内容不完整或描述有缺陷的扣0.5分，扣完为止。
2. 因考虑到后期售后维护，提供本地化售后的得2分；安装人员具有电工作业证的得2分，本项最高得4分。
 |  |

**说明：1、评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。**

1. **评分标准中要求提供的复印件的证明材料须清晰可辩。**