# 排队管理系统参数

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **硬件配置参数** | **数量** | **单位** | **备注** |
| 1 | 排队取号机 | 1.显示尺寸：≥21.5寸，分辨率：1920\*1080，屏幕比例：16:9，显示可视角度：全视角2.▲触摸方式：≥10点电容式触摸，与液晶一体式嵌入3.主机：≥四核处理器，4G运行内存，120G存储，4.结构：全冷轧钢板、超高温喷粉喷塑处理、钢板厚度1.5mm、防锈、防水、防腐蚀、耐磨损功能模块：5.热敏打印机：纸张尺寸≥80mm，自动切纸6.安装方式：落地式安装7.▲提供第三方检测机构出具的功能检测报告8.提供整机彩页资料及中国强制性产品认证（CCC）证书并加盖鲜章予以佐证。包含标准排队管理软件，不含任何接口对接 | 1 | 台 |  |
| 2 | 窗口显示屏 | 显示：≥单行5汉字显示，单色5.0内装红色高亮度管芯  亚克力板 功率：10W 电源：AC220V 50HZ 内置控制卡及无线接收器 | 1 | 台 |  |
| 3 | 呼叫器 | （1）物理尺寸：150\*90\*40mm（宽\*深\*高）（2）重 量：≥300克（3）电 源：≥220V 50HZ（4）功 率：5W（5）连接方式：单独适配器插电，全无线传输，内置天线，天线不外露.（6）呼叫器显示：全中文汉字菜单，4行每行可显示8汉字LCD液晶屏，带背光（7）其它功能：呼叫器上可以设置可办业务、窗口号码、无线频道、业务优先级，控制评价器 | 1 | 台 |  |

▲本项目不接受ODM、OEM厂商（佐证材料：生产厂商提供的3C证书中委托人、生产者、生产企业的名称和地址均一致）

▲包含运输、安装、调试及售后