**参数要求**

1. **交换机（1套）**

|  |  |
| --- | --- |
| **技术要求** | **1、**★**整机提供≥48个10/100/1000BASE-T电口,支持4个1G/10G BASE-X SFP+端口，含配套光模块。**  **2、**★**交换容量≥596Gbps，包转发率≥222Mpps。**  **3、支持GE端口聚合，支持10GE端口聚合。**  **4、**★**支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPFV1/V2/V3。**  **5、支持包过滤功能，支持SP/WRR/SP+WRR队列调度。**  **6、**★**提供原厂售后服务承诺函，质保不低于1年。** |