热敏票据打印机参数

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数及要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | 热敏票据打印机 | 1.打印方式：热敏式 2.打印指令：兼容ESC/POS命令3.打印分辨率：203DPI 4.打印速度：200mm/s 5.打印宽度：最大72mm 6.打印头温度检测：热敏电阻7.开盖检测：微动开关 8.纸存在检测：反射传感器9.FLASH：4MB 10.打印机接口：标配：USB+网口，选配：USB+钱箱/USB+蓝牙+钱箱/USB+WiFi+钱箱 11.一维码/二维码： UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/ITF/CODABAR/CODE39/CODE93/CODE128/QRCODE12.字符集：简体中文GB18030 13.字符放大/选择：横向/纵向均可放大1-8倍、旋转打印，倒置打印 14.纸张类型：热敏卷筒纸15.介质幅宽（含衬纸）：79.5±0.5mm 16.纸卷外径：最大82mm 17.纸张厚度： 0.06-0.08mm 18.介质处理：半切 19.出纸方式：上出纸 (可翻转为前出纸） 20.电源输入：DC24V 1.25A 21.钱箱输出：DC24V 0.5A22.工作环境：0～45℃，20%～90%不结露 23.贮存环境：-20～55℃，20%～93%不结露 24.热敏片（耐磨性）：150KM 25.切刀寿命 ：150万次 | 台 |  |

备注：免费安装并完成调试。按国家要求保修，并上门服务。