危险废物暂存间废气处理系统所需设备参数

所需设备参数：

1. 活性炭吸附箱：

|  |  |
| --- | --- |
| 外形尺寸 | 700\*600\*600mm |
| 材质 | 镀锌板喷塑 |
| 活性炭 | 15公斤 |
|  |  |

1. 离心风机

|  |  |
| --- | --- |
| 风量 | ≥1700m³/h |
| 功率 | 0.75kw |
| 材质 | 碳钢喷塑 |

1. 自动控制箱

|  |  |
| --- | --- |
| 控制要求 | 手动、自动控制，自动由时控控制 |
| 防雨要求 | 室外防雨 |
| 材质 | 碳钢喷塑 |

1. 配套辅材

|  |  |
| --- | --- |
| 支架 | 活性炭吸附箱、离心风机需配套镀锌角钢支架，离地至少20cm |
| 挡雨棚 | 配套挡雨棚，遮挡活性炭吸附箱、离心风机 |
| 管道 | 含室内-风机-风气口 全套管道及支架 |
| 电缆 | 控制箱出线后所有电缆 |