**大邑县人民医院热牙胶填充机、超声洁牙机采购需求及评分标准**

1. **内容**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备（器械）名称 | 数量 | 最高限价（元） | 备注 |
| 1 | 热牙胶填充机 | 1台 | 35500 | 参数及相关要求详见附件1 |
| 2 | 超声洁牙机 | 1台 | 4800 | 参数及相关要求详见附件2 |

1. ****参与报价供应商条件****

**（一）参加本次招标项目的投标人应当具备下列条件：**

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；未处于财产被接管、冻结、破产状态，未处于有关行政处罚期间，未处于投标禁入期内。

6、法律、行政法规规定的其他条件：

6.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同比选申请人，不得参加同一合同项下的比选活动。

6.2供应商单位及其法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录。

6.3拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的比选申请人参加本次比选活动；

    7、本项目不接受联合体参加比选。

  **（二）具有报价产品生产和销售所必须的资质证明文件**

  1.报价供应商为报价产品的代理公司：

 （1）三证合一的营业执照

 （2）医疗器械经营企业许可证 /备案凭证

 （3）法人/法人授权委托书

 （4）被委托人身份证复印件

 （5）报价产品制造商的医疗器械生产企业许可证

 （6）报价产品的医疗器械产品注册证/备案表和注册登记表

 （7）承诺书

以上资质证明文件可为复印件，须加盖报价供应商公章，医院有权要求查验原件，供应商如不能按要求提供相应证明文件，将取消其报价和供货资格。

2.报价供应商为报价产品的生产企业

（1）三证合一的营业执照

（2）医疗器械生产企业许可证

（3）法人/法人授权委托书

（4）被委托人身份证复印件

（5）报价产品的医疗器械产品注册证/备案表和注册登记表

 （6）承诺书

  以上资质证明文件可为复印件，须加盖报价供应商公章，医院有权要求查验原件，供应商如不能按要求提供相应证明文件，将取消其报价和供货资格。

1. **评分标准**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评分因素** | **权值(分)** | **评分标准** |
| 1 | 报价 | 60  | 所有报价的最低报价确认价为基准价，报价得分＝（基准价/确认价）×价格权值。 |
| 2 | 技术参数指标质量 | 35 | 能完全响应采购需求的得满分，每有一项负偏离扣5分，不能满足的不得分。 |
| 3 | 售后服务 | 5 | 所有售后服务质保期最长的为基准数，最终得分=（各公司报的质保期数/基准数）×权值 |
| 总 分 | 100 |  |

**附件1**

热牙胶充填机参数

\*热牙胶充填机需配置有携热器部分及回填牙胶机部分。

携热器部分参数要求：

\*1、协热器部分为无线设计，需满足150℃、180℃、200℃、230℃四个工作模式。

2、充电式，从零电量到满电量充电所需时间小于3小时，满电状态可连续工作至少80分钟。

\*3、电量及温度LED屏幕实时显示；温度误差不超过10%。

\*4、设有至少两个加热按键，方便操作。

\*5、加热至设定温度只需2秒钟，10秒钟即可冷却。

\*6、可适配至少包括有4504、5506、5508三种型号的工作尖（国际通用标准）。

7、工作尖为软性，能够进入细弯根管进行操作。

回填牙胶机部分参数要求：

\*1、回填牙胶机部分为无线设计，需满足150℃、180℃、200℃、230℃四个工作模式。

\*2、银针和注射牙胶为分体式。

\*3、20秒内加热到指定温度。

4、电量及温度LED屏幕实时显示。

5、充电式，从零电量到满电量充电所需时间小于3小时。

\*6、纯银工作尖可3600旋转。

\*7、电源开关键和温度调节按钮需独立操作。

商务要求：

1. 质保期至少一年。
2. 仪器出现故障需维修时，需在3日内提供备用机无偿使用至返修完成。

**附件2**

洁牙机参数要求

1. 功能要求：

\*1、可进行龈上洁治、龈下刮治、根管荡洗。

\*2、自动供水模式下可以使用双氧水、次氯酸钠、洗必泰等专用药液。

\*3、接插式手柄，带 LED 灯，操作视野清晰。

\*4、手柄能耐 134℃高温和 0.22Mpa 高压消毒。

1. 主要技术参数：

1.电源输入：～220V  50Hz ,输入功率：15VA~50VA

2.输出的尖端主振动偏移：1um~90um

3.输出的尖端振动频率：28kHz±3kHz

4.输出的半偏移力：0.1N～2N

5.尖端输出功率：3W～20W

6.主机保险：T0.5AL250V

7.进水压力:0.1bar~5bar(0.01MPA~0.5MPA)

三、商务要求：

\*1、可适配DTE HD-8L接插式手柄

1. 质保期至少1年