**大邑县人民医院直饮用水机设备项目**

**采购需求及评分办法**

**一、技术要求**

1、加热内胆≥13升，材质为304不锈钢（提供产品参数，若参数为负偏离则响应无效）；

2、电源/功率：220V/50Hz，2KW（提供产品参数，若参数为负偏离则响应无效）；

3、出水方式：两个龙头，旋转机械龙头出水，出温开水；

4、外形尺寸（长×宽×高）：430x320x1230（±2%）；（提供产品参数，若参数为负偏离则响应无效）；

5、接水水槽采用不锈钢整体模压成型，整体无焊点，经久耐用；

6、过滤配置：不低于三级过滤（PP棉+活性炭+活性炭）（提供产品参数，若参数为负偏离则响应无效）；

7、温开水安全要求：采用热交换器技术，热交换器内外管采用304不锈钢材质，（提供产品参数，若参数为负偏离则响应无效）；

8、采用智能控制技术，中文显示屏可实时监测、显示工作、温度、时间等状态，自动故障检测及保障功能，（提供产品参数，若参数为负偏离则响应无效）；

9、整机正面采用圆弧角设计，不得有尖锐菱角，防止意外碰伤事故；

**二、质保期**

质保期：一年。

**三、评分细则**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评分因素及权重** | **分值** | **评分依据** | **备注** |
| 1 | 报价25% | 25分 | 满足采购文件要求且最低的报价为评比基准价，其价格分为满分25分。其他供应商的报价得分=（评比基准价/比选报价）×25%×100。 |  |
| 2 | 技术响应27% | 27分 | 根据技术参数要求响应情况，完全满足或优于技术参数要求的得满分27分；1、加热内胆≥13升，材质为304不锈钢（提供投标产品整机《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》，其主要成分或部件须标明内胆容量和材质）；提供证明资料得3分;2、电源/功率：220V/50Hz，2KW（提供与投标产品型号一致的整机CCC或CQC产品认证证书复印件，证件内须注明电源/功率）；提供证明资料得3分;3、出水方式：两个龙头，旋转机械龙头出水，出温开水；提供证明资料得3分;4、外形尺寸（长×宽×高）：430x320x1230（±2%）；提供证明资料得3分;5、接水水槽采用不锈钢整体模压成型，整体无焊点，经久耐用；（提供检测报告）；提供证明资料得3分;6、过滤配置：不低于三级过滤（PP棉+活性炭+活性炭）（提供投标产品整机《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》复印件）；提供证明资料得3分;7、温开水安全要求：采用热交换器技术，热交换器内外管采用304不锈钢材质，提供投标产品制造商的热交换器的涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件；提供证明资料得3分;8、采用智能控制技术，中文显示屏可实时监测、显示工作、温度、时间等状态，自动故障检测及保障功能，提供由省级或省级以上技术部门出具的智能控制板技术证书文件；提供证明资料得3分;9、整机正面采用圆弧角设计，不得有尖锐菱角，防止意外碰伤事故，提供权威部门出具的外观技术证书文件；提供证明资料得3分。 |  |
| 3 | 产品责任险6% | 6分 | 所投产品制造商有效期内购买的产品责任险金额进行评分：（1）100万≤每次事故赔偿金额＜200万，1000万≤累计事故赔偿金额＜3000万的，得1分；（2）200万≤每次事故赔偿金额＜300万，3000万≤累计事故赔偿金额≤7000万的，得3分；（3）300万≤每次事故赔偿金额，7000万＜累计事故赔偿金额得6分；本项最高分6分。注：投标文件中提供有效期内制造商所投产品责任险保单。 |  |
| 4 | 售后服务30% | 30分 | 供应商需为本项目提供售后服务方案，方案包括：①售后服务体系，②售后服务保障措施，③售后服务优势，④备货方案，⑤售后响应时间。方案合理，针对性强，逻辑条理清晰、内容详尽、完全满足项目要求的得30分，每有1项缺项扣6分，每有一项内容不详尽、内容粗略、对本项目针对性不强、方案有逻辑性问题的扣3分，直至本项扣完为止。 |  |
| 5 | 履约能力12% | 12分 | 供应商自2018年1月1日以来，每有一个类似项目业绩得6分，最多得12分。（提供合同或中标（成交）通知书复印件） |  |