# 参数

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| 室外铠装光缆 | 规格：8芯单模（国内标配）外皮材质：聚乙稀加强钢丝：加粗磷化钢丝适用场景：防晒、防水、抗拉、抗压颜色：黑色 | 260 | 米 |
| 光纤收发器 | 规格：单模双纤技术标准：IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x接口和速率：1对1000Mbps SC光口，1个100/1000MbpsRJ45网口工作波长：1310nm距离传输：20km光纤传输传输介质：单模光纤，超五类网线及以上指示灯：光口和网口 Link / Act 、 PWR 电源：5VDC~0.4A工作温度：-20℃~60℃存储温度：-40℃~70℃光参数：平均发射光功率：-9~0dBm，接收灵敏度：-22dBm | 4 | 台 |
| 光纤终端盒 | 接口：8口，材质：金属 | 2 | 个 |
| 光纤跳线 | 类型：单模双芯SC-SC线径：2.0mm线长：3米材质：LSZH颜色：黄色 | 4 | 根 |
| 弱电柜 | 规格：550\*400\*450mm材质：金属 | 1 | 个 |
| 辅材 | PVC线管 | 1 | 批 |
| 人工 | 包含铺设光缆、熔合光纤（16根）、安装及调试 | 10 | 个 |

# 评分标准

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评分因素****及权重** | **分值** | **评分标准** | **说明** |
| 1 | 报价40% | 40分 | 以本次最低有效投标报价为基准价，投标报价得分=(基准价／投标报价)\*40 |  |
| 2 | 服务方案30% | 30分 | 根据供应商针对本项目制定的服务方案进行评审，项目服务方案包含①备货方案；②质量保障措施；③售后服务方案。涵盖以上内容且方案合理，针对性强，逻辑条理清晰、内容详尽、完全满足项目要求的得30分，在此基础上，每缺少一项内容扣10分，每有一处内容存在缺陷扣5分，本项扣完为止。（“内容存在缺陷”是指：①本项目提供的方案中引用法律、规范、标准存在失效或错误；②非专门针对本项目或内容与本项目需求无关；③内容矛盾或前后表述不一致。） |  |
| 3 | 服务响应时间30% | 30分 | 供应商接到采购人通知后：（1）能够在15分钟（含）内达到大邑县人民医院指定服务地点的，得30分；（2）能够在16分钟（含）～30分钟（含）达到大邑县人民医院指定服务地点的，得20分；（3）能够在31分钟（含）～40分钟（含）达到大邑县人民医院指定服务地点的，得10分；（4）能够在41分钟（含）及以上达到大邑县人民医院指定服务地点的，得5分。注：提供承诺函原件。 | 采购活动结束后，采购人如有必要将核实供应商所作承诺真实性，如提供虚假承诺将严肃追究供应商虚假承诺的相关责任。 |