附件1

**电视机、除湿机、冷藏柜采购清单及技术参数**

★**一、采购清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **标的名称** | **尺寸** | **数量（台）** | **单价限价 （元）** | **金额（元）** |
| 1 | 电视机 | 55 | 3 | 2600 | 7800 |
| 32 | 1 | 1000 | 1000 |
| 2 | 除湿机 | 396\*\*286\*625mm±20mm | 1 | 2700 | 2700 |
| 3 | 冷藏柜 | 980\*650mm\*1970mm±20mm | 1 | 6000 | 6000 |
|  | 合计：（大写）壹万柒仟伍佰圆整 | 17500 |

★**二.技术参数**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 1 | 电视机 | 1.屏幕尺寸： 55英寸2.显示类型: LED显示3.屏幕分辨率： 超高清4K4.屏幕比例： 16:095.亮度： 200-300尼特6.响应时间： 6-9.5ms7.WIFI频段： 2.4G8.背光方式： 直下式/DLED9.运行内存/RAM： 2-4GB10.连接方式： 无线/有线11.音响功率： 10-20W12.USB2.0接口数： 2个13.HDMI2.0接口数： 2个14.工作电压： 220V15.刷屏率： 60-120Hz16.底座材质： 塑胶17.边框材质： 塑胶18.安装孔距： 200\*200mm19.语音控制：人工智能语音20.存储内存：32G21.能效:三级能效 | 3 | 台 |
| 1.屏幕尺寸：32英寸2.显示类型：LED显示3.屏幕分辨率：高清4.屏幕比例：16:095.亮度：200尼特以下6.WIFI频段：2.4G7.USB2.0接口：1个8.HDMI2.0接口数：1个9.待机功率：0.5W10.工作电压：220V11.运行内存/RAM：1GB12.背光方式：直下式/DLED13.存储内存：8GB14.屏占比：97%>N≥95%15.响应时间：6-8ms16.底座材质：塑料17.边框材质：塑料18.安装孔距：200\*100mm19.刷屏率：60Hz20.能效等级：三级能效 | 1 | 台 |
| 2 | 除湿机 | 1.产品尺寸：长396mm,宽286mm,高625mm±20mm2.控制方式：触控式3.定时功能：支持定时功能4.噪音：46dB5.除湿原理：压缩机式6.排水方式：下排水7.日除湿量：40L8.名义除湿量：40kg9.额定功率：650W10.额定电压：220V11.水箱容量：7L12.干衣模式：有干衣模式13.摆风：自动摆风14.日除湿量：31-50L15.使用面积 70-120㎡ | 1 | 台 |
| 3 | 冷藏柜 | 1.产品尺寸：长980mm,宽650mm,高1970mm±20mm2.类型：保鲜展示柜3.额定电压/频率：220V/50HZ4.功率：200-800W5.容量：400-800L6.功能：制冷7.制冷方式：风冷8.门数：双门9.温度范围：0-10℃10.加热除雾：支持加热除雾11.搁架数量：5个平搁架12.底脚：万向脚轮13.玻璃门：双层钢化镀膜14.能效等级：一级能效 | 1 | 台 |

**备注：本项目带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足参数需求。**