**附件2**

种植机头参数

配备啄木鸟牌牙科种植机，型号为Implant-X。新购置的种植机头需匹配此种植机，且满足一下条件：

1、齿轮速比：20:1。

2、弯手机跳动幅度小于 0.02mm。

3、需自带LED带光源。

商务条件：质保期至少1年。

**评分标准：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评分因素** | **权值(分)** | **评分标准** |
| 1 | 报价 | 60  | 所有报价的最低报价确认价为基准价，报价得分＝（基准价/确认价）×价格权值。 |
| 2 | 技术参数指标质量 | 35 | 1. 能完全响应采购需求的得满分，每有一项负偏离扣5分，不能满足的不得分。
 |
| 3 | 售后服务 | 5 | 所有售后服务质保期最长的为基准数，最终得分=（各公司报的质保期数/基准数）×权值 |
| 总 分 | 100 |  |