**射线装置台账**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 名称 | 型号 | 管电压 | 管电流 | 目前状况 | 使用场所 | 备注 |
| 1 | 全景牙片机 | Kodak8000C | 90 kV | 15 mA | 使用 | 全景片摄影室 | 已有 |
| 2 | 口腔X射线机 | CS2100 | 60 kV | 7 mA | 使用 | 牙片摄影室 | 已有 |
| 3 | DSA | AlluraCentron | 125 kV | 813 mA | 使用 | 介入室 | 已有 |
| 4 | CT机 | OptimaCT660 | 140 kV | 600 mA | 使用 | CT检查室 | 已有 |
| 5 | 普通X射线机 | TU-51B | 125 kV | 630 mA | 使用 | 多功能X射线检查室 | 已有 |
| 6 | 床旁X射线 | HF4003 | 110 kV | 70 mA | 使用 | 康复大楼一楼 | 已有 |
| 7 | DR机 | Ysio | 150 kV | 800 mA | 使用 | DR检查室（1） | 已有 |
| 8 | DR机 | DigitalDiagnost | 125 kV | 850 mA | 使用 | DR检查室（2） | 已有 |
| 9 | 乳腺机 | SeleniaASY-01427 | 39 kV | 100 mA | 使用 | 数字乳腺检查室 | 已有 |
| 10 | C型X射线机 | OEC9900Elite | 120 kV | 150 mA | 使用 | 外科大楼7楼手术室 | 已有 |
| 11 | C型X射线机 | EXPLORER3500 | 125 kV | 70 mA | 使用 | 外科大楼7楼手术室 | 已有 |
| 12 | DR机 | DR2800 | 150 kV | 640 mA | 使用 | 体检中心DR室 | 已有 |
| 13 | CT机 | Optima CT520 | 140 kV | 350 mA | 使用 | 放射科 | 已有 |
| 14 | CT机 | Optima CT520 | 140 kV | 350 mA | 使用 | 发热门诊CT检查室 | 已有 |
| 15 | 口腔CT | SS-X9010DPro-3DE | 90 kV | 10 mA | 使用 | 口腔CT室 | 已有 |
| 16 | 骨密度仪 | Prodigy Pro Compact | 76 kV | 3 mA | 使用 | 放射科骨密度室 | 已有 |
| 17 | 医用直线加速器 | Elekda Synergy | 10MeV | | 使用 | 直线加速器治疗室 | 新增 |

**个人剂量监测数量及服务内容**

1、个人剂量监测数量：普通工作人员约70人，介入工作人员约30人。双剂量人员按照单剂量人员收费；

2、中标单位需协助院方办理放射许可和辐射安全许可的增项及年审事务。