附件1

**设备参数**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **规格型号** | **单位** | **数量** | **备注** |
| 1 | 活性炭更换 | Φ4mm | 袋（25）公斤 | 4 | 1. 柱状活性炭；
2. 碘值800，废气处理专用；
3. 含更换，不含处置。
 |
| 2 | 离心风机 | 见备注 | 台 | 1 | 1. 风量：1900-2500m³/h
2. 电压：220v
3. 功率1.1kw
4. 含原风机的拆除
5. 配套新风机进出口、变径等、支架（安装）
 |
| 3 | 线路整改 | / | 项 | 1 | 1. 原除臭设备控制柜主新路更换；
2. 包含布管、穿墙、线缆；
3. 时控开关更换
 |